{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":1,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,5,11],[6,0,6,11],[7,0,7,11],[8,0,8,11],[9,0,9,11],[10,0,10,11],[11,0,11,11],[12,0,12,11],[13,0,13,11],[14,0,14,11],[15,0,15,11],[16,0,16,11],[17,0,17,11],[18,0,18,11],[19,0,19,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电子照片采集标准"]
["一、 像片电子信息为彩色图像，按照一人一个图像文件的方式存储，图像文件采用本人身份证号码（军人采用士官证号码）命名，格式为\"****.jpg\",其中\"****\"为身份证号码（18位或15位）或士官证号码，\"jpg\"为图像文件格式"]
["二、 背景要求：统一为蓝色，输出蓝色色值（RGB或GMYK）：R51 G143 B178 C80 M13 Y20 K3"]
["三、 灯光要求：配置三基色柔光灯（冷光源、色温为5600K）两只、灯架两只、配套灯管12只、配套电缆（6米×2）及插头2套。灯具摆设高度与被拍摄人肩部同高，角度为左右各45度，朝向对准被拍摄人头部，距离被拍摄人1.5-2米。"]
["四、 数码相机要求：像素不少于4百万，最高分辨率（dpi）：2048，标准存储容量（MB）：16MB，光学变焦倍数：4。光圈F8；快门125/秒，成像区上下要求头上部空1/10，头部占7/10，肩部占1/5；左右各空1/10。"]
["五、 后期处理软硬件要求"]
["Pentium Ⅳ1.4G以上PC机、苹果机、图形工作站"]
["8-16M以上显存的显卡"]
["256M以上内存"]
["40G以上硬盘"]
["Windows2000操作系统"]
["Photoshop6.0处理软件"]
["ACDsee4.0或更快图形浏览器"]
["六、 照片处理技术要求"]
["工作人员：精通图形处理软件，熟悉工作流程。"]
["亮度控制：输入值145、输出值110"]
["图片尺寸（像素）宽：150、高：210"]
["大小：≤10K、格式：JPG"]
["成像区全部面积48mmX33mm;头部宽度21mm-24mm头部长度28mm-33mm;下额到头顶25mm-35mm;像长35mmX45mm"]
["被摄人服装：白色或浅色系"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}